**采购需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌/规格及参数 | 单位 | 数量 | 图片 |
| 1 | 不锈钢六人餐桌椅 | 规格：1650\*1320\*800mm桌面尺寸：1650\*600\*35mm，凳面尺寸：1600\*250\*35mm，桌面采用304不锈钢覆膜拉丝板，材料厚度≥1.0mm，下衬高密度板150mm，桌面下框架采用304不锈钢方管2cm\*2.5cm\*12mm壁厚1.0mm，用氩弧焊焊接与桌椅框架形成整体。凳面采用304不锈钢面，材料厚度≥1.0mm。餐桌椅框架均采用规格&50＊50mm的304不锈钢方管，厚度1.2mm，侧翻配件采用加厚包角，不锈钢管材焊接拼缝处应无明显缝隙，表面需打磨抛光处理（所有焊接用氩弧焊焊接）底脚为橡胶皮垫，防止脱落，高温机器封边，颜色为黑色。 | 张 | 3 |  |
| 2 | 两用绞肉机 | **推荐品牌：和谐康、天烨、德诺**规格：560\*400\*800mm电压/功率：380v/2.2kw，小时产量：绞肉300KG/H，切片500KG/H；厚度：3.5mm，净重：69kg。 | 台 | 1 | 296cb438386dccfdca6c62b3a63291d |
| 3 | 切丝片机 | **推荐品牌：百成、和谐康、恒宇**规格：440\*366\*715mm整机重量46kg，采用SUS304不锈钢材料制造，电机外壳SUS304材质，材料厚度1.5mm，电机功率0.55KW，额定电压220v，额定频率50HZ，防水设计，切丝、切片能力300kg/h，切丝规格3.6\*3.6mm，切片厚度1-5mm，根茎类块状物切成丝片状，叶菜类长条状之物切成片、丝状，特性：将根茎类切成厚、薄片、丝条等外形，可以用水直接清洗，刀盘拆卸、清洗方便。 | 台 | 1 | d48d9c3c452436afc1ab01995ee796d |
| 4 | 五层货架（花格式） | 规格：1200\*500\*1800mm选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.5mm，周边压边方便清洁防止划伤，主柱采用304Φ38不锈钢圆管厚δ=1.2mm，配不锈钢调节子弹脚。 | 台 | 8 | 四层货架 |
| 5 | 四层货架（花格式） | 规格：1200\*500\*1800mm选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.5mm，周边压边方便清洁防止划伤，主柱采用304Φ38不锈钢圆管厚δ=1.2mm，配不锈钢调节子弹脚。 | 台 | 10 | 四层货架 |
| 6 | 保温送餐车 | **推荐品牌：金佰特、厨安邦、美厨**规格：1256\*730\*1500mm采用8个镍SUS304不锈钢板材，内外层板厚δ=1.0mm，覆膜拉丝板制作，内部不锈钢支架为304-1.5mm厚，分四格，每格为15层，可放30只快餐盘，双面对开门，方便拿取，整体发泡，双层保温工艺，热风对流风机送风加热模式，升温快发热均匀，保持食物菜品的温度，设温度控制器和温度表，配万向移动轮，可放120只快餐盘。 | 台 | 1 | 1667461886(1) |
| 7 | 四门双温风冷冷冻冷藏柜 | **推荐品牌：星崎、松下、美厨冰立方**规格：1220\*780\*1980mm柜体：内外为全不锈钢材料，防锈抗腐,微电脑温度显示器，聚胺脂高压发泡，双机双温、内置铜管，风冷无霜，温度范围：0℃～-22℃，+5℃～-5℃，电压：220V-50HZ，功率：730W，容积：430L+480L | 台 | 1 | M]37`7C`W@D@L(D6J3I{734 |
| 8 | 不锈钢五格餐盘保带盖 | 规格：290\*230\*35mm食品级不锈钢SUS304，餐盘总重量570g。 | 只 | 120 |  |
| 9 | 不锈钢消防箱 | 规格：1800\*900\*600mm选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.2mm，周边压边方便清洁防止划伤。 | 台 | 1 | 定制 |
| 备注：1、上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。2、所有货物都必须是全新正品。3、项目中的推荐品牌，只是推荐所采购产品（设备）的档次。报价供应商如拟投产品不在推荐品牌之列的，报价货物品牌的技术参数不得低于推荐的品牌，同时报价供应商应当在递交询价响应文件2日前向采购单位提供货物的技术资料、相关证明材料及相关单位的成功使用案例，采购单位将组织进行评审，当三分之二及以上评委认定，所投品牌、型号档次等于或高于建议品牌档次的，将以补充通知的形式在相关网站予以公布，所投品牌档次低于推荐品牌档次的，则不予受理。询价响应文件中报价品牌为非推荐品牌且未在规定时间内经采购单位评审通过以补充通知形式发布的，将被视作无效报价。 |